**杭州临江环境能源有限公司**

**询价文件**

采购编号： 202304015

项目名称：2023年临江公司4月份整改耗材采购项目

杭州临江环境能源有限公司

二○二三年四月

目录

[第一部分 询价公告](#_Toc530583921) [3](#_Toc530583921)

[第二部分 采购须知 4](#_Toc530583922)

[第三部分 询价内容 6](#_Toc530583923)

[第四部分 报价文件格式 7](#_Toc530583924)

**第一部分 询价公告**

杭州临江环境能源有限公司因日常生产需要，需采购整改耗材一批，欢迎符合要求的供应商积极参与。

一、采购内容及相关说明。

1.项目编号：202304015

2.采购内容：整改耗材。

3.本项目采购总金额限价为10.0792万元。

4.询价文件下载地址：杭州临江环境能源有限公司网站。

二、供应商要求。

1.报价人必须是在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格和独立承担民事责任的能力。

2.供应商在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等其它官方网站没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、有责合同纠纷、重点关注名单、黑名单等不良记录；

3.报价人不得为临江环境能源有限公司不合格供应商或者在黑名单之内。

4.报价单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目。

5.报价人须提供其股东信息及出资比例信息。

6.本项目不接受联合体报价。

**三、报价时间及递交方式。**

1.报价时间：2023年5月6日10:30前。

2.报价地点：杭州市钱塘区临江街道红十五线与观十五线交叉口（杭州临江环境能源有限公司科研楼二楼开评标室）。

3.报价文件的递交：

（1）本次询价开标采用线上和线下同时进行的方式，报价人可参与现场开标，现场提交报价文件，也可以通过线下邮寄报价文件，线上参加“腾讯会议”形式参与线上现场开标。开标期间报价人代表通过“腾讯会议”保持全程在线直至开标结束。**腾讯会议号在开标当日10:00之前在杭州临江环境能源有限公司网站公示，请各报价人及时关注进入会场。**

（2）密封性检查：由本项目监管人负责查验报价文件密封性情况；报价人代表对报价文件密封情况在线进行确认；

（3）结果确认：在结果确认阶段，本项目采购人通过“腾讯会议”直播间要求各报价人确认开标标录结果，各报价人在线回复确认标录结果完毕后（报价人因故未能确认标录结果的，默认报价人已确认开标结果），采购人打印开标标录，宣布开标会议结束，并负责保存“腾讯会议”录像。

（4）见证要求：开标期间报价人因未参与现场开标或者未参加线上直播，视为认可全过程和结果，不得提出异议。

（5）异议处理：报价人对开标过程有异议的，应在开标会议结束前通过“腾讯会议”在线上提出，采购人应现场予以答复，并做好记录。

（6）邮寄地址：杭州市钱塘区临江街道红十五线与观十五线交叉口杭州临江环境能源有限公司科研楼投资发展部   庄工 15268125337

（7）报价文件邮寄封装要求：供应商除按照文件要求封装报价文件外，还需在快递外包装上醒目注明项目名称、询价编号，且注明报价人联系人、联系人电话；快递包装务必牢固可靠，因包装原因出现影响报价文件完整性、密封性等后果由供应商自行负责。

（8）报价文件邮递递交截止时间：以邮寄签收时间为准，因邮寄原因导致报价文件不能如期送达等风险由供应商自行承担。

**四、质疑。**

报价人如认为询价文件使自身的合法权益受到损害的，应于自报名之日起1日内以书面形式向采购人提出质疑。逾期视作无异议。

**五、联系人**：顾工 联系电话：18668119360

**六、监督部门**：李文拓 联系电话：15636132687

杭州临江环境能源有限公司

2023年4月24日

**第二部分 采购须知**

一、适用范围。

仅适用于本次询价采购所叙述的货物和服务。无论询价采购过程和结果如何，报价人自行承担全部费用。

二、定义。

（一）“采购人”系指杭州临江环境能源有限公司。

（二）“报价人”系指向采购人提交报价文件的商家。

（三）“货物和服务”系指按询价文件要求的货物和服务。

（四）“中标人”系指向经评审确定为本次询价成交商家

三、采购报价。

（一）本项目以人民币为结算货币。

（二）报价人应按询价文件要求认真制作《报价一览表》，报价时，报价文件中的报价金额如有大写和小写不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（三）报价人报价应为一次性报价。如果出现两个或两个以上报价，则报价无效。报价人报价超过最高限价的，作无效报价处理。报价人报价应包括运输费和税费等。

四、报价有效期。

（一）从报价截止之日起，报价文件有效期为30日。

（二）特殊情况下，采购人可与报价人协商延缓报价有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

五、报价文件的组成。

1.报价文件密封封面（附件一）；

2.法定代表人授权书（附件二）；

3.报价一览表（附件三）；

4.产品质量保证承诺函（附件四）；

5.有效资质证明并加盖公章：通过年检的营业执照复印件。报价文件装订密封，并**在封面上注明：采购项目名称、采购项目编号、报价单位名称、联系人、联系方式；**

6.股东信息及出资比例信息（附件七）。

六、报价文件的签署和份数。

（一）报价文件需打印或用不褪色的墨水填写。报价文件的装订顺序应按本章第六条所叙顺序装订。

（二）报价文件凡需要盖章处均须由报价单位盖公章，并由法定代表人或授权代表签署，报价人单位应写全称。

（三）报价人应按照询价文件的格式要求制作报价文件，报价文件正本1份，副本2份。

七、报价文件的递交。

（一）如果报价人未加写标记，采购人对报价文件的误投和提前启封不负责任。

（二）采购人接受报价人报价文件时间：在报价截止时间前接受报价文件。

（三）报价截止时间前，报价人可以书面形式向采购人已递交的报价文件提出补充和修改，采购人以最后的补充和修改为准。该书面材料应密封，由法定代表人或授权委托人签字并加盖公章。

（四）报价文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本报价文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

**八、无效报价。**

发生下列情况之一的，采购人可视情况作无效报价处理：

（一）在采购人规定的截止时间以后送达的报价文件。

（二）提供两个或两个以上报价方案的。

（三）报价文件应盖公章而未盖公章或盖非公司公章、未装订、未密封、未有效授权的。

（四）报价总价超过最高限价或单项超限价的。

（五）所提供的资料存在弄虚作假的。

（六）报价清单中单价存在缺项、漏项的。

（七）不符合法律、法规和本询价文件规定的其他要求的。

**九、询价过程。**

（一）采购人组织3人或3人以上组成询价评审小组。

（二）采购人在询价文件规定的时间和地点公开询价。

（三）询价时，采购人将查验报价文件密封情况，确认无误后公开拆封报价文件报价。

**十、重新询价和不再询价。**

（一）重新询价

询价截止时间止，报价人少于3家的或经评审后有效标不足3家，采购人将重新询价。

（二）不再询价

重新询价后报价人仍少于3个或者经评审有效标不足3家，直接转为竞争性谈判，询价文件即为谈判文件，评标小组成员即为谈判小组成员，报价保证金转为谈判保证金。

**十一、成交原则与方法。**

（一）采购人组织评审小组对各单位的报价资料进行审核，在满足采购人要求的前提下，按经评审通过后总金额最低价成交的原则确定中标单位，若出现税率不一致的情况，以除税总金额相对比【除税总金额=含税总金额/(1+税率）】。如果出现相同总金额最低报价情况时，总金额最低报价相同的报价人再进行一轮报价。如报价再相同，则由采购人抽签决定中标单位。

（二）采购人不向未中标单位解释未成交原因，不退还报价文件。

**十二、合同。**

合同签订：报价人按照上述第十一条规定确定中标单位，并签订采购合同，签约单位为杭州临江环境能源有限公司。合同履行期间，采购人可根据实际需要，按照成交价格，调整采购数量。

**十三、其他。**

（一）如果有证据证明各报价人之间存在串通等舞弊、违法行为，采购人有权拒绝存在此行为的报价人报价。

（二）本询价文件未及事项，在签订合同时双方友好商定。

（三）凡涉及本次询价的解释权均属于杭州临江环境能源有限公司。

# 第三部分 询价内容

一、采购内容及相关说明：详见报价清单

二、供货方式

本项目供货期为一年，根据采购人实际需要，分批次供货。供应商接到采购人送货通知后，15个工作日内将货物如数送至采购人指定地点。

三、付款方式

本月货款，次月结算。中标人提供经双方确认的送货清单及增值税专用发票，采购人自收到准确清单和发票后，30日内完成货款支付。

四、售后服务

1.供应商必须满足采购人售后服务要求。如产品使用过程发生问题，供应商须在接到采购人通知后24小时内做出书面答复并提供解决方案。若需要派遣技术人员，则应在接到采购人通知后48小时内派人员到达现场进行免费指导解决问题。

2.采购人不再对任何售后服务进行付费。供应商的派遣人员产生的一切费用由供应商承担。

# 第四部分 报价文件格式

附件一：

2023年临江公司4月份整改耗材采购项目

采购编号：202304015

报价文件

报价单位全称

2023年 月 日

附件二

**法定代表人授权书**

杭州临江环境能源有限公司：

（报价单位全称）法定代表人授权（全名、职务、身份证号码）为授权代表，参加贵方组织的2023年临江公司4月份整改耗材采购项目编号为 202304015 询价采购活动，其在报价过程中的一切活动本公司均予承认。委托期限：。

授权代表无转委托权。

附：法定代表人、授权代表身份证明

报价单位名称：（公章）

法定代表人签字：

授权代表签字：

授权代表联系方式：

日期： 2023年 月 日

附件三

**报 价 一 览 表**

杭州临江环境能源有限公司：

我公司 （报价单位名称） 根据贵单位询价文件要求，参加 2023年临江公司4月份整改耗材采购 项目，报价如下：（总金额为 元，税率为 %）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物资名称 | 品牌 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| 1 | 金卤灯 | 飞利浦、亚明 | RVP350系列 IP65 400W白光 | 套 | 10 |  |  |
| 2 | LED投光灯 | 飞利浦、亚明 | IP66 400W白光 | 件 | 10 |  |  |
| 3 | 金属防水接头黄铜镀镍格兰头 |  | M20\*1.5 | 个 | 300 |  |  |
| 4 | 防爆接线盒铝合金户外防水分线盒 |  | 80\*76\*57一进一出4P | 个 | 20 |  |  |
| 5 | 防爆接线盒铝合金户外防水分线盒 |  | 80\*76\*57一进二出4P | 个 | 20 |  |  |
| 6 | 防爆接线盒铝合金户外防水分线盒 |  | 80\*76\*57二进二出4P | 个 | 20 |  |  |
| 7 | 304不锈钢内六角堵头 |  | M20\*1.5 | 个 | 50 |  |  |
| 8 | 一体式电磁流量计 | 万邦仪表 | 带数显锂电供电 DN65四氟衬里 | 台 | 1 |  |  |
| 9 | 碳钢法兰 |  | DN65碳钢 | 片 | 10 |  |  |
| 10 | 不锈钢气源快插 |  | 英制：螺纹规格1/8 螺纹最大经9.7MM PC8-01 | 个 | 20 |  |  |
| 11 | 不锈钢气源快插 |  | 英制：螺纹规格1/8 螺纹最大经9.7MM PC10-01 | 个 | 20 |  |  |
| 12 | 不锈钢气源快插 |  | 英制：螺纹规格1/4 螺纹最大经13.2MM PC8-02 | 个 | 20 |  |  |
| 13 | 不锈钢气源快插 |  | 英制：螺纹规格1/4 螺纹最大经13.2MM PC10-02 | 个 | 20 |  |  |
| 14 | 限位开关自复 |  | V-156-1C25 | 个 | 10 |  |  |
| 15 | 限位开关自复 |  | V-154-1C25 | 个 | 10 |  |  |
| 16 | 限位开关自复 |  | V-151-1C25 | 个 | 10 |  |  |
| 17 | 限位开关自复 |  | V-153-1C25 | 个 | 10 |  |  |
| 18 | 限位开关自复 |  | V-152-1C25 | 个 | 10 |  |  |
| 19 | 限位开关自复 |  | V-155-1C25 | 个 | 10 |  |  |
| 20 | 计量泵 | 东方泵业/南方泵业/凯泉泵业 | 量程0-200L/H 工作可调流量10-120L/H，材质耐腐蚀，过流介质：二氧化氯，管径32mm | 台 | 1 |  |  |
| 21 | 工业网线插头 | 西门子 | 6GK1901-1BB10-2AE0 四芯独立包装 | 个 | 20 |  |  |
| 22 | 气动开关球阀 |  | DN15 阀芯及阀座材质：碳钢衬氟/PTFE；填料/O型圈材质：PTFE；形式：气动开关型；执行器形式：气动，双作用活塞；配置：带气缸，带电磁阀，带消音器；带开关到位位置反馈；气源接口：PT1/4气源接头；电源：24VDC；阀门压力等级：1.0MPa； 介质：自来水/二次蒸汽；介质温度：100℃/70℃/50℃；介质压力：常压； | 套 | 6 |  |  |
| 23 | 316L不锈钢衬氟膨胀节 |  | DN40 | 个 | 5 |  |  |
| 24 | 316L不锈钢管 |  | DN40 | 米 | 18 |  |  |
| 25 | 316L不锈钢法兰 |  | DN40 | 片 | 10 |  |  |
| 26 | 防水胶带 |  | 胶带10cm\*10m | 个 | 10 |  |  |
| 27 | 切割式污泥泵 | 东方泵业/南方泵业/凯泉泵业 | 扬程20米流量10立方出口DN40 | 套 | 1 |  |  |
| 28 | 双管深吸程喷射泵 | 上海三铃电机国际有限公司 | 型号：DP 505 A；电源220VAC；功率2.2KW；最高扬程80m；电流8.6A；流量6m³/h；吸程40m；绝缘等级E级；配管口内径32\*25\*25mm；转速2850r/min； | 台 | 2 |  |  |
| 29 | 传动皮带 | 广州赛唯热工设备有限公司 | 型号：SWDZ-5-A 形式：V 带，防静电联组带 五联 | 套 | 3 |  |  |
| 30 | 不锈钢管 |  | 316L不锈钢管φ60\*4.0mm 3米一根 | 根 | 12 |  |  |
| 31 | 不锈钢管 |  | 316L不锈钢管φ33\*4.0mm 3米一根 | 根 | 12 |  |  |
| 32 | 防透光静电膜 |  | 1200\*2400 | 张 | 24 |  |  |
| 33 | 压力表标签贴 |  | 尺寸：100mm四分之一弧度，绿色 | 贴 | 300 |  |  |
| 34 | 压力表标签贴 |  | 尺寸：100mm四分之一弧度，红色 | 贴 | 600 |  |  |
| 35 | 压力表标签贴 |  | 尺寸：150mm四分之一弧度，绿色 | 贴 | 30 |  |  |
| 36 | 压力表标签贴 |  | 尺寸：150mm四分之一弧度，红色 | 贴 | 60 |  |  |
| 37 | 防爆摇头风扇 |  | BF-750挂壁式，净重（含底座）：35Kg，电压：380V，功率：0.75kw，尺寸：800mm，风叶直径：750mm，风量：18000m³/h，转速：1450r/min，防爆等级：Ex d IIB T4 | 台 | 7 |  |  |
| 38 | 轴流风机 |  | SF8-4管道式 ，电压：380V ， 功率：4000W ， 风量：37200m³/H ， 转速：1450r/min，全压：235pa | 台 | 4 |  |  |
| 39 | GPS全站仪 | 北斗中移CM3 | 北斗中移CM3 惯导测量 支持北斗gps | 套 | 1 |  |  |

相关要求：

1. 本项目报价为一次性报价，包含全部运输费、装卸费、税费等一切费用，**发票必须为增值税专用发票**。
2. **品牌要求：采购人指定品牌的物资必须按指定品牌报价，非指定品牌的物资报价人尽量提供品牌或生产厂家，若确无品牌或生产厂家可不填。**

报价单位名称（公章）：

2023年 月 日

附件四

**服务质量保证承诺函**

杭州临江环境能源有限公司：

我公司 （报价单位名称） 自愿参加杭州临江环境能源有限公司2023年杭州临江公司4月份整改耗材询价采购，并作如下承诺：

1.我公司所供产品均为原厂生产或正规销售渠道进货。

2.我公司所供产品如果存在以次充好、陈货杂货、虚假生产日期、逾期供货等情况，愿意承担一切法律责任。

3.我公司所供产品如果存在任何外包装或内物破损、产品过期等情况，承诺24小时内提供替换产品。

4.我公司保证提供采购人要求的全部产品，若提供的产品和采购人要求的不一致，则我公司愿意承担相关违约责任。

5.我公司对提供的产品进行质量保证，若因我公司产品质量问题，造成贵公司损失的，我公司承担相应责任。

报价单位名称（公章）：

二○二三年 月 日

附件五

**询价要求偏离说明表**

报价人名称： （公章） 编号： 202304015

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 询价要求 | 是否偏差 | 备注 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：本表若为空白则视为无偏离

全权代表签字： 日期：

附件六

**整改耗材采购合同**

甲方： 杭州临江环境能源有限公司

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》等法律法，双方经协商一致，就甲方向乙方采购4月份整改耗材物资事宜达成如下条款：

一、产品名称、规格型号、单价、数量、总价： （税率为 %）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物资名称 | 品牌 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| 1 | 金卤灯 | 飞利浦、亚明 | RVP350系列 IP65 400W白光 | 套 | 10 |  |  |
| 2 | LED投光灯 | 飞利浦、亚明 | IP66 400W白光 | 件 | 10 |  |  |
| 3 | 金属防水接头黄铜镀镍格兰头 |  | M20\*1.5 | 个 | 300 |  |  |
| 4 | 防爆接线盒铝合金户外防水分线盒 |  | 80\*76\*57一进一出4P | 个 | 20 |  |  |
| 5 | 防爆接线盒铝合金户外防水分线盒 |  | 80\*76\*57一进二出4P | 个 | 20 |  |  |
| 6 | 防爆接线盒铝合金户外防水分线盒 |  | 80\*76\*57二进二出4P | 个 | 20 |  |  |
| 7 | 304不锈钢内六角堵头 |  | M20\*1.5 | 个 | 50 |  |  |
| 8 | 一体式电磁流量计 | 万邦仪表 | 带数显锂电供电 DN65四氟衬里 | 台 | 1 |  |  |
| 9 | 碳钢法兰 |  | DN65碳钢 | 片 | 10 |  |  |
| 10 | 不锈钢气源快插 |  | 英制：螺纹规格1/8 螺纹最大经9.7MM PC8-01 | 个 | 20 |  |  |
| 11 | 不锈钢气源快插 |  | 英制：螺纹规格1/8 螺纹最大经9.7MM PC10-01 | 个 | 20 |  |  |
| 12 | 不锈钢气源快插 |  | 英制：螺纹规格1/4 螺纹最大经13.2MM PC8-02 | 个 | 20 |  |  |
| 13 | 不锈钢气源快插 |  | 英制：螺纹规格1/4 螺纹最大经13.2MM PC10-02 | 个 | 20 |  |  |
| 14 | 限位开关自复 |  | V-156-1C25 | 个 | 10 |  |  |
| 15 | 限位开关自复 |  | V-154-1C25 | 个 | 10 |  |  |
| 16 | 限位开关自复 |  | V-151-1C25 | 个 | 10 |  |  |
| 17 | 限位开关自复 |  | V-153-1C25 | 个 | 10 |  |  |
| 18 | 限位开关自复 |  | V-152-1C25 | 个 | 10 |  |  |
| 19 | 限位开关自复 |  | V-155-1C25 | 个 | 10 |  |  |
| 20 | 计量泵 | 东方泵业/南方泵业/凯泉泵业 | 量程0-200L/H 工作可调流量10-120L/H，材质耐腐蚀，过流介质：二氧化氯，管径32mm | 台 | 1 |  |  |
| 21 | 工业网线插头 | 西门子 | 6GK1901-1BB10-2AE0 四芯独立包装 | 个 | 20 |  |  |
| 22 | 气动开关球阀 |  | DN15 阀芯及阀座材质：碳钢衬氟/PTFE；填料/O型圈材质：PTFE；形式：气动开关型；执行器形式：气动，双作用活塞；配置：带气缸，带电磁阀，带消音器；带开关到位位置反馈；气源接口：PT1/4气源接头；电源：24VDC；阀门压力等级：1.0MPa； 介质：自来水/二次蒸汽；介质温度：100℃/70℃/50℃；介质压力：常压； | 套 | 6 |  |  |
| 23 | 316L不锈钢衬氟膨胀节 |  | DN40 | 个 | 5 |  |  |
| 24 | 316L不锈钢管 |  | DN40 | 米 | 18 |  |  |
| 25 | 316L不锈钢法兰 |  | DN40 | 片 | 10 |  |  |
| 26 | 防水胶带 |  | 胶带10cm\*10m | 个 | 10 |  |  |
| 27 | 切割式污泥泵 | 东方泵业/南方泵业/凯泉泵业 | 扬程20米流量10立方出口DN40 | 套 | 1 |  |  |
| 28 | 双管深吸程喷射泵 | 上海三铃电机国际有限公司 | 型号：DP 505 A；电源220VAC；功率2.2KW；最高扬程80m；电流8.6A；流量6m³/h；吸程40m；绝缘等级E级；配管口内径32\*25\*25mm；转速2850r/min； | 台 | 2 |  |  |
| 29 | 传动皮带 | 广州赛唯热工设备有限公司 | 型号：SWDZ-5-A 形式：V 带，防静电联组带 五联 | 套 | 3 |  |  |
| 30 | 不锈钢管 |  | 316L不锈钢管φ60\*4.0mm 3米一根 | 根 | 12 |  |  |
| 31 | 不锈钢管 |  | 316L不锈钢管φ33\*4.0mm 3米一根 | 根 | 12 |  |  |
| 32 | 防透光静电膜 |  | 1200\*2400 | 张 | 24 |  |  |
| 33 | 压力表标签贴 |  | 尺寸：100mm四分之一弧度，绿色 | 贴 | 300 |  |  |
| 34 | 压力表标签贴 |  | 尺寸：100mm四分之一弧度，红色 | 贴 | 600 |  |  |
| 35 | 压力表标签贴 |  | 尺寸：150mm四分之一弧度，绿色 | 贴 | 30 |  |  |
| 36 | 压力表标签贴 |  | 尺寸：150mm四分之一弧度，红色 | 贴 | 60 |  |  |
| 37 | 防爆摇头风扇 |  | BF-750挂壁式，净重（含底座）：35Kg，电压：380V，功率：0.75kw，尺寸：800mm，风叶直径：750mm，风量：18000m³/h，转速：1450r/min，防爆等级：Ex d IIB T4 | 台 | 7 |  |  |
| 38 | 轴流风机 |  | SF8-4管道式 ，电压：380V ， 功率：4000W ， 风量：37200m³/H ， 转速：1450r/min，全压：235pa | 台 | 4 |  |  |
| 39 | GPS全站仪 | 北斗中移CM3 | 北斗中移CM3 惯导测量 支持北斗gps | 套 | 1 |  |  |

1、合同单价系指乙方在甲方指定地点的交货价（包括货款、包装费、装卸搬运费、税费等相关费用）。

2、本合同供货期自签订之日起1年。采购数量为暂估量，实际采购量有可能多于或少于暂估量。乙方承诺在合同供货期内，单价不变，甲方可根据实际生产计划，按照合同价格，调整采购数量，最终按实际供货数量结算。

二、质量保证。

1、乙方保证所供货物须符合甲方询价文件所规定的《询价内容及项目要求》，每批次货到现场后由甲乙双方代表共同对该批次货物进行验收。乙方如对验收结果有异议，可委托第三方检测机构对原先封存样品进行质量检测，检测费用由责任方承担，检测结果作为双方最终结算依据，不得再有异议。此外，委托第三方检测的样品必须以双方共同取样封存的样品为准，任何单方面的取样送检不作为货物质量鉴定的依据。

2、货物在交货过程中，发生意外事故和故障损失，如撞、刮、裂、损、折、泄漏、环境污染等事故均由乙方承担责任。

3、如乙方所供货物与合同要求不符，甲方有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

三、履约保证金。

本合同签订的同时，乙方应向甲方缴纳 元（合同总价的5%）作为履约保证金。待合同履行完毕后一月内，乙方售后服务良好，无质量和服务问题，甲方无息退还履约保证金余额，但发生甲方有权没收履约保证金的情形除外。

本合同履行过程中，甲方有权履约保证金中扣除乙方应承担的违约金、损失赔偿金等款项；不足扣除的，乙方还应另行承担。

四、交货数量、时间、地点及验收。

1、根据甲方生产计划，确定送货数量要求，分批次送货，乙方负责在接到甲方电话或书面通知后在规定的时间内完成每批次供货。乙方须提供该批次货物出厂检验合格报告或合格证，并配合甲方做好每批次货物的到货数量验收工作**。**

2、乙方将货物运达甲方指定交货地点后及时书面通知甲方,双方指定人员现场确认送货数量并由双方签字确认。

五、付款方式

1、货款按月结算，以上月实际到货并经甲方签收量（以双方确认的《采购量确认单》中的计量数据为准）结算货款。

2、在每结算周期内，货物的到货数量验收和质量检测均合格，且甲方生产运行正常，在该月货物全部验收合格后30日内付清该月货款。

3、在甲方支付货款前，乙方应开具增值税专用发票；否则，甲方有权暂不付款且无需承担任何责任。

4、甲方有权委托第三方对乙方所供产品进行检测。如乙方对甲方或第三方检测过程、检测结果有异议的，应于知道或应当知道之日起7日内书面提出，并于知道或应当知道之日起20日内自行委托第三方进行复检并自行承担检测费用；否则，视为乙方对甲方或第三方检测过程、结果均无异议。如乙方委托的第三方检测结果与甲方自测（或甲方委托的第三方检测结果）不一致的，则双方同意共同委托其他第三方进行检测，并以该第三方单位检测结果为准（如因乙方原因导致无法进行该次检测的，则视为乙方同意按甲方自测或甲方委托的第三方检测结果为准）。

六、售后服务

1.乙方必须满足甲方售后服务要求。如产品使用过程发生问题，乙方须在接到甲方通知后24小时内做出书面答复并提供解决方案。若需要派遣技术人员，则应在接到甲方通知后48小时内派人员到达现场进行免费指导解决问题。

2.采购人不再对任何售后服务进行付费。乙方的派遣人员产生的一切费用由乙方承担。

七、违约责任

1、乙方逾期交货的,每逾期3天，向甲方偿付该批次货物合同价款2%的违约金；乙方逾期5天不能交付的，向甲方偿付逾期未交付批次货物合同价款3%的违约金；乙方逾期10天不能交付的，应向甲方偿付逾期未交付合同价款5%的违约金，同时甲方有权终止合同，并没收履约保证金。

2、在供货期间内，若发生每季度内2批次及以上到货数量验收或者甲方检测不合格或第三方检测不合格或者跨季度3批次及以上到货数量验收或者甲方检测不合格或第三方检测不合格，则甲方有权终止合同，没收履约保证金，乙方还需按甲方不合格产品对应合同价款5%的标准赔偿给甲方，作为甲方生产运行的损失补偿金。

3、乙方违反询价文件及合同约定的售后服务承诺的，每次应向甲方承担1000元的违约金，并赔偿甲方因此受到的损失；在合同有效期内，乙方三次（含）以上违反售后服务约定的，乙方还应按合同价款的5%承担违约金。

八、争议的解决。

1、合同有效期内甲、乙双方均不得随意变更或解除合同。合同若有未尽事宜，需经双方共同协商，订立补充协议，补充协议与本合同有同等法律效力。

2、在履行本合同过程中如发生纠纷,甲、乙双方应及时协商解决，如协商不成，双方均有权向甲方住所地法院诉讼解决。

八、合同的生效和终止。

1、本合同经甲、乙双方法定代表人或其委托人签字盖章后生效。询价文件、报价文件及询价过程中有关澄清文件、承诺书等均为本合同的组成部分，与本合同具有同等效力。

2、本合同在签订满一年后，合同自动终止。

3、本合同一式捌份，甲方、乙方各执肆份。

附件七

**报价人股东信息及出资比例信息表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 股东 | 出资比例 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **……** |  |  |

报价人（公章）：

法定代表人或受委托人（签字）：

日期： 年 月 日

**管理关系表**

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 存在管理系的单位全称 |
|  |  |
|  |  |
| **……** |  |

报价人（公章）：

法定代表人或受委托人（签字）：

日期： 年 月 日

**注：**

**1、若报价人为非事业单位，则填写《报价人股东信息及出资比例信息表》；若报价人为事业单位，则填写《管理关系表》。**

**2、若报价人未按实际情况填写或填写虚假信息或漏填错填，经评标委员会讨论后，应作废标处理。**