**杭州临江环境能源有限公司**

**询价文件**

采购编号： 202106001

项目名称：2021年临江公司消防应急及防汛物资采购

杭州临江环境能源有限公司

二○二一年六月

目录

[第一部分 询价公告](#_Toc530583921) [3](#_Toc530583921)

[第二部分 采购须知 4](#_Toc530583922)

[第三部分 询价内容 6](#_Toc530583923)

[第四部分 报价文件格式 7](#_Toc530583924)

**第一部分 询价公告**

杭州临江环境能源有限公司因日常生产需要，需采购消防应急及防汛物资一批，欢迎符合要求的供应商积极参与。

一、采购内容及相关说明。

1.项目编号：202106001

2.采购内容：消防应急及防汛物资。

3.本项目采购总金额限价为17万元。

二、供应商要求。

1.投标人必须是在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格和独立承担民事责任的能力，注册资本金50万元（含）以上且具有消防物资经营范围。

2.供应商在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等其它官方网站没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、有责合同纠纷、重点关注名单、黑名单等不良记录；

3.本项目不接受联合体投标。

三、报名方式：2021年6月9日前将企业营业执照、法人授权书、联系人、[联系方式发送至510183657@qq.com](mailto:联系方式发送至3202837964@qq.com)邮箱。

四 、报价时间及地点。

1. 报价时间：2021年6月15日10:00。
2. 报价地点：杭州市钱塘新区临江街道红十五线与观十五线交叉口（杭州临江环境能源有限公司投资部）。

五、质疑。

供应商如认为询价文件使自身的合法权益受到损害的，应于自报名之日起1日内以书面形式向采购人提出质疑。逾期视作无异议。

六、联系人：叶工 联系电话：18458245764

七、监督部门：临江公司监察审计部，车越，联系电话：18301706681。

杭州临江环境能源有限公司

2021年6月4日

**第二部分 采购须知**

一、适用范围。

仅适用于本次询价采购所叙述的货物和服务。无论询价采购过程和结果如何，供应商自行承担全部费用。

二、定义。

（一）“采购人”系指杭州临江环境能源有限公司。

（二）“供应商”系指向采购人提交报价文件的商家。

（三）“货物和服务”系指按询价文件要求的货物和服务。

三、采购报价。

（一）本项目以人民币为结算货币。

（二）供应商应按询价文件要求认真制作《报价一览表》，报价时，报价文件中的报价金额如有大写和小写不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（三）供应商报价应为一次性报价。如果出现两个或两个以上报价，则报价无效。供应商报价超过最高限价的，作无效报价处理。供应商报价应包括人工费、运输费、装卸费、和税费等。

四、报价有效期。

（一）从报价截止之日起，报价文件有效期为30日。

（二）特殊情况下，采购人可与供应商协商延缓报价有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

**五、报价文件的组成。**

**1.报价文件封面（附件一）；**

**2.法定代表人授权书（附件二）；**

**3.报价一览表（附件三）；**

**4.产品质量保证承诺函（附件四）；**

**5.有效资质证明并加盖公章：通过年检的营业执照复印件。报价文件装订密封，并在封皮上注明：采购项目名称、采购项目编号、报价单位名称、授权代表姓名。**

**6.承诺函（若有，报价单位代表因故不能到达现场开标的，须出具书面承诺函，不得对询价结果有异议）。若报价单位安排人员到达现场，此项不需要。**

六、报价文件的签署和份数。

（一）报价文件需打印或用不褪色的墨水填写。报价文件的装订顺序应按本章第六条所叙顺序装订。

（二）报价文件凡需要盖章处均须由报价单位盖公章，并由法定代表人或授权代表签署，供应商单位应写全称。

（三）供应商应按照询价文件的格式要求制作报价文件，报价文件正本1份，副本1份。

七、报价文件的递交。

（一）如果供应商未加写标记，采购人对报价文件的误投和提前启封不负责任。

（二）采购人接受供应商报价文件时间：在报价截止时间前接受报价文件。

（三）报价截止时间前，供应商可以书面形式向采购人已递交的报价文件提出补充和修改，采购人以最后的补充和修改为准。该书面材料应密封，由法定代表人或授权委托人签字并加盖公章。

（四）报价文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本报价文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

九、无效报价

发生下列情况之一的，采购人可视情况作无效报价处理：

（一）在采购人规定的截止时间以后送达的报价文件。

（二）提供两个或两个以上报价方案的。

（三）报价文件应盖公章而未盖公章或盖非公司公章、未装订、未密封、未有效授权的。

（四）报价超过最高限价的。

（五）所提供的资料存在弄虚作假的。

（六）不符合法律、法规和本询价文件规定的其他要求的。

　十、询价过程。

（一）采购人组织3人或3人以上组成询价评审小组。

（二）采购人在询价文件规定的时间和地点公开询价。

（三）询价时，采购人将查验报价文件密封情况，确认无误后公开拆封报价文件报价。

　　十一、成交原则与方法。

（一）采购人组织评审小组对各单位的报价资料进行审核，在满足采购人要求的前提下，按经评审通过后总金额最低价成交的原则确定成交供应商。如果出现相同总金额最低报价情况时，总金额最低报价相同的供应商再进行一轮报价。如报价再相同，则由采购人抽签决定成交单位。**（若出现税率不一致的情况，以除税价相对比）**

（二）采购人不向未成交供应商人解释未成交原因，不退还报价文件。

十二、合同

合同签订：采购人按照上述第十一条规定确定成交供应商，并签订采购合同，签约单位为杭州临江环境能源有限公司。合同履行期间，采购人可根据实际需要，按照成交价格，调整采购数量。

十三、其他。

（一）如果有证据证明各供应商之间存在串通等舞弊、违法行为，采购人有权拒绝存在此行为的供应商报价。

（二）本询价文件未及事项，在签订合同时双方友好商定。

（三）凡涉及本次询价的解释权均属于杭州临江环境能源有限公司。

# 第三部分 询价内容

一、采购内容及相关说明：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 部门 | 物资名称 | 规格型号 | 品牌/厂家 | 单位 | 数量 |
| 1 | 三固项目 | ABC干粉灭火器 | 4公斤 |  | 瓶 | 150 |
| 2 | 三固项目 | 干粉灭火器箱 | 4公斤 |  | 只 | 40 |
| 3 | 三固项目 | ABC干粉灭火推车 | 35公斤 |  | 只 | 5 |
| 4 | 三固项目 | ABC干粉灭火推车套 | 35公斤 |  | 只 | 100 |
| 5 | 三固项目 | 二氧化碳灭火器 | 5Kg |  | 瓶 | 32 |
| 6 | 三固项目 | 二氧化碳灭火器箱 | 可装2瓶 |  | 只 | 16 |
| 7 | 三固项目 | 消防主机反卷打印纸 | 57\*30 |  | 卷 | 100 |
| 8 | 三固项目 | 微型消防站消防柜 |  |  | 只 | 3 |
| 9 | 三固项目 | 烟雾弹 | 3分钟，橘色烟雾 |  | 个 | 44 |
| 10 | 三固项目 | 防火毯 | 石棉被，1.5\*1.5米（双层） |  | 个 | 20 |
| 11 | 三固项目 | 安全警示带 | 长100m、宽5cm、厚0.2mm 红白相间色或黄白相间色都可以 |  | 盒 | 25 |
| 12 | 三固项目 | 消防斧 | 普通木柄斧，柄长92cm，斧口宽10cm左右 |  | 把 | 10 |
| 13 | 三固项目 | 消防铲 | 柄长1m左右，铲宽22.5cm左右 |  | 把 | 20 |
| 14 | 三固项目 | 消防沙箱 | （80\*60\*40） |  | 只 | 20 |
| 15 | 三固项目 | 消防水带 加接口 | 10-65-20 |  | 卷 | 20 |
| 16 | 三固项目 | 消防水枪头 | 65 内扣式 |  | 只 | 20 |
| 17 | 三固项目 | 破窗锤 | 羊角锤，用于破钢化玻璃或消火栓箱玻璃。 |  | 只 | 20 |
| 18 | 三固项目 | 消防战斗服五件套（头盔、腰带、手套、胶靴、单服） | 02式 |  | 套 | 2 |
| 19 | 三固项目 | 消防训练服五件套（头盔、腰带、手套、胶靴、单服） | 02式 |  | 套 | 2 |
| 20 | 三固项目 | 蛭石 |  |  | 吨 | 1 |
| 21 | 三固项目 | 急救担架 | 简易折叠担架、承重不少于300斤 |  | 个 | 3 |
| 22 | 三固项目 | 喊话器 |  |  | 只 | 5 |
| 23 | 三固项目 | 轻型安全绳 | 16米 30mm钢丝芯 |  | 根 | 30 |
| 24 | 三固项目 | 灭火毯 | 1.5\*1.5 m2 |  | 块 | 25 |
| 25 | 三固项目 | 风向标 |  |  | 个 | 20 |
| 26 | 三固项目 | 消防多功能喷头 | KD65 口径 |  | 个 | 10 |
| 27 | 三固项目 | 机动车排气火花熄火器 | 120 |  | 个 | 20 |
| 28 | 三固项目 | 机动车排气火花熄火器 | 100 |  | 个 | 20 |
| 29 | 三固项目 | 普通链条锁或钢丝锁 | 无特殊要求 |  | 把 | 5 |
| 30 | 三固项目 | 普通铁锁或铜锁 | 50cm宽 |  | 把 | 20 |
| 31 | 三固项目 | 救生圈 | 2.5Kg聚乙烯塑料 |  | 只 | 45 |
| 32 | 三固项目 | 防水卡套 | 可放10\*15cm纸片 |  | 个 | 1000 |
| 33 | 三固项目 | 玻璃钢管式绝缘伸缩围栏 | 红白或黄黑，1.2\*3m |  | 个 | 12 |
| 34 | 三固项目 | 橡胶路锥 | 无特殊要求（62cm高） |  | 个 | 100 |
| 35 | 三固项目 | 塑料连接杆 | 2米，可伸缩，红白 |  | 根 | 50 |
| 36 | 三固项目 | 应急探照灯 | 2000W 20小时续航 |  | 个 | 5 |
| 37 | 三固项目 | 应急头灯 | 无特殊要求 |  | 个 | 5 |
| 38 | 三固项目 | 标准气体（LEL\H2S\CO\O2）需带减压阀 | 四合一（氧21%、一氧化碳100ppm、硫化氢25ppm、LEL10%） |  | 瓶 | 2 |
| 39 | 三固项目 | 速差器防坠器 | 称重200Kg 安全绳长15米（品牌无特殊要求） |  | 件 | 4 |
| 40 | 三固项目 | 潜污泵 | 65QW-37-13-3，30立方一小时，10米扬程， |  | 台 | 3 |
| 41 | 三固项目 | 水带（25米）配接头 | 与潜水泵配套使用 |  | 根 | 8 |
| 42 | 三固项目 | 水泵电缆线**(与水泵连接好)** | 2.5\*（3+1）mm2 ，与潜水泵配套使用 |  | 米 | 60 |
| 43 | 三固项目 | 带漏电保护接线盘（三相） |  |  | 套 | 2 |
| 44 | 三固项目 | 警示灯 | 爆闪交通警示灯带支架 |  | 个 | 3 |
| 45 | 三固项目 | 便携式应急照明灯箱 | 充电式 LED光源 1灯（广州剑火） |  | 台 | 3 |
| 46 | 三固项目 | 移动式消防泡沫推车 | 200L （6%抗溶性水成膜） |  | 台 | 4 |
| 47 | 三固项目 | 深井泵 | 75QJD1.5-30/10-0.25，泵外径75mm，适用最小扬程25m |  | 台 | 1 |
| 48 | 三固项目 | 静电接地报警器 | 防爆，双夹；声光报警；两端线长各不低于5米，移动式；锂电池； |  | 台 | 6 |
| 49 | 三固项目 | 便携式轴流通风机 | 阿斯卡利（ASCARI），SHT-4.0A风机400mm 0.9KW 流量4054-5013m³/H，配10米风管 |  | 台 | 1 |
| 50 | 三固项目 | 防爆电缆盘 | 380VAC 32A航空插头防爆移动卷线盘4\*4mm2 50米电缆 |  | 台 | 2 |
| 51 | 三固项目 | 反光背心 | 有“临江环境”字样 |  | 件 | 50 |
| 52 | 应急部 | 分体式雨衣 |  | 雨航FT816 | 套 | 5 |
| 53 | 应急部 | 高筒雨靴 |  | 回力 | 双 | 5 |

二、供货方式

本项目根据采购人实际需要，分批次供货。供应商接到采购人送货通知后，5日内将货物如数送至采购人指定地点）。

三、付款方式

采购人提供经双方确认的送货清单及增值税专用发票，采购人自收到准确清单和发票后，30日内完成货款支付。

四、售后服务

1.供应商必须满足采购人售后服务要求。如产品使用过程发生问题，供应商须在接到招标人通知后24小时内做出书面答复并提供解决方案。若需要派遣技术人员，则应在接到采购人通知后48小时内派人员到达现场进行免费指导解决问题。

2.采购人不再对任何售后服务进行付费。供应商的派遣人员产生的一切费用由供应商承担。

# 第四部分 报价文件格式

附件一：

2021年临江公司消防应急及防汛物资

采购项目

采购编号：202106001

报价文件

报价单位全称

2021年 月 日

附件二

**法定代表人授权书**

杭州临江环境能源有限公司：

（报价单位全称）法定代表人授权（全名、职务、身份证号码）为授权代表，参加贵方组织的2021年临江公司消防应急及防汛物资采购编号为 202106001 询价采购活动，其在报价过程中的一切活动本公司均予承认。委托期限：。

授权代表无转委托权。

附：法定代表人、授权代表身份证明

报价单位名称：（公章）

法定代表人签字：

授权代表签字：

授权代表联系方式：

日期： 2021年 月 日

附件三

**报 价 一 览 表**

杭州临江环境能源有限公司：

我公司 （报价单位名称） 根据贵单位询价文件要求，参加 项目，报价如下：（金额单位：元，税率为 %）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 部门 | 物资名称 | 规格型号 | 品牌/厂家  **（必填）** | 单位 | 数量 | 最高限价 | 最高限额 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 1 | 三固项目 | ABC干粉灭火器 | 4公斤 | 要求上海或浙江区域的产品 | 瓶 | 150 | 100 | 15000 |  |  |  |
| 2 | 三固项目 | 干粉灭火器箱 | 4公斤 |  | 只 | 40 | 80 | 3200 |  |  |  |
| 3 | 三固项目 | ABC干粉灭火推车 | 35公斤 |  | 只 | 5 | 900 | 4500 |  |  |  |
| 4 | 三固项目 | ABC干粉灭火推车套 | 35公斤 |  | 只 | 100 | 50 | 5000 |  |  |  |
| 5 | 三固项目 | 二氧化碳灭火器 | 5Kg |  | 瓶 | 32 | 250 | 8000 |  |  |  |
| 6 | 三固项目 | 二氧化碳灭火器箱 | 可装2瓶 |  | 只 | 16 | 200 | 3200 |  |  |  |
| 7 | 三固项目 | 消防主机反卷打印纸 | 57\*30 |  | 卷 | 100 | 4 | 400 |  |  |  |
| 8 | 三固项目 | 微型消防站消防柜 |  |  | 只 | 3 | 1300 | 3900 |  |  |  |
| 9 | 三固项目 | 烟雾弹 | 3分钟，橘色烟雾 |  | 个 | 44 | 90 | 3960 |  |  |  |
| 10 | 三固项目 | 防火毯 | 石棉被，1.5\*1.5米（双层） |  | 个 | 20 | 100 | 2000 |  |  |  |
| 11 | 三固项目 | 安全警示带 | 长100m、宽5cm、厚0.2mm 红白相间色或黄白相间色都可以 |  | 盒 | 25 | 50 | 1250 |  |  |  |
| 12 | 三固项目 | 消防斧 | 普通木柄斧，柄长92cm，斧口宽10cm左右 |  | 把 | 10 | 50 | 500 |  |  |  |
| 13 | 三固项目 | 消防铲 | 柄长1m左右，铲宽22.5cm左右 |  | 把 | 20 | 40 | 800 |  |  |  |
| 14 | 三固项目 | 消防沙箱 | （80\*60\*40） |  | 只 | 20 | 300 | 6000 |  |  |  |
| 15 | 三固项目 | 消防水带 加接口 | 10-65-20 |  | 卷 | 20 | 100 | 2000 |  |  |  |
| 16 | 三固项目 | 消防水枪头 | 65 内扣式 |  | 只 | 20 | 30 | 600 |  |  |  |
| 17 | 三固项目 | 破窗锤 | 羊角锤，用于破钢化玻璃或消火栓箱玻璃。 |  | 只 | 20 | 20 | 400 |  |  |  |
| 18 | 三固项目 | 消防战斗服五件套（头盔、腰带、手套、胶靴、单服） | 02式 |  | 套 | 2 | 2000 | 4000 |  |  |  |
| 19 | 三固项目 | 消防训练服五件套（头盔、腰带、手套、胶靴、单服） | 02式 |  | 套 | 2 | 500 | 1000 |  |  |  |
| 20 | 三固项目 | 蛭石 |  |  | 吨 | 1 | 1000 | 1000 |  |  |  |
| 21 | 三固项目 | 急救担架 | 简易折叠担架、承重不少于300斤 |  | 个 | 3 | 150 | 450 |  |  |  |
| 22 | 三固项目 | 喊话器 |  |  | 只 | 5 | 100 | 500 |  |  |  |
| 23 | 三固项目 | 轻型安全绳 | 16米 30mm钢丝芯 |  | 根 | 30 | 200 | 6000 |  |  |  |
| 24 | 三固项目 | 灭火毯 | 1.5\*1.5 m2 |  | 块 | 25 | 100 | 2500 |  |  |  |
| 25 | 三固项目 | 风向标 |  |  | 个 | 20 | 100 | 2000 |  |  |  |
| 26 | 三固项目 | 消防多功能喷头 | KD65 口径 |  | 个 | 10 | 70 | 700 |  |  |  |
| 27 | 三固项目 | 机动车排气火花熄火器 | 120 |  | 个 | 20 | 100 | 2000 |  |  |  |
| 28 | 三固项目 | 机动车排气火花熄火器 | 100 |  | 个 | 20 | 100 | 2000 |  |  |  |
| 29 | 三固项目 | 普通链条锁或钢丝锁 | 无特殊要求 |  | 把 | 5 | 30 | 150 |  |  |  |
| 30 | 三固项目 | 普通铁锁或铜锁 | 50cm宽 |  | 把 | 20 | 40 | 800 |  |  |  |
| 31 | 三固项目 | 救生圈 | 2.5Kg聚乙烯塑料 |  | 只 | 45 | 70 | 3150 |  |  |  |
| 32 | 三固项目 | 防水卡套 | 可放10\*15cm纸片 |  | 个 | 1000 | 1 | 1000 |  |  |  |
| 33 | 三固项目 | 玻璃钢管式绝缘伸缩围栏 | 红白或黄黑，1.2\*3m |  | 个 | 12 | 350 | 4200 |  |  |  |
| 34 | 三固项目 | 橡胶路锥 | 无特殊要求（62cm高） |  | 个 | 100 | 20 | 2000 |  |  |  |
| 35 | 三固项目 | 塑料连接杆 | 2米，可伸缩，红白 |  | 根 | 50 | 16 | 800 |  |  |  |
| 36 | 三固项目 | 应急探照灯 | 2000W 20小时续航 |  | 个 | 5 | 100 | 500 |  |  |  |
| 37 | 三固项目 | 应急头灯 | 无特殊要求 |  | 个 | 5 | 80 | 400 |  |  |  |
| 38 | 三固项目 | 标准气体（LEL\H2S\CO\O2）需带减压阀 | 四合一（氧21%、一氧化碳100ppm、硫化氢25ppm、LEL10%） |  | 瓶 | 2 | 5500 | 11000 |  |  |  |
| 39 | 三固项目 | 速差器防坠器 | 称重200Kg 安全绳长15米（品牌无特殊要求） |  | 件 | 4 | 1000 | 4000 |  |  |  |
| 40 | 三固项目 | 潜污泵 | 65QW-37-13-3，30立方一小时，10米扬程， |  | 台 | 3 | 3000 | 9000 |  |  |  |
| 41 | 三固项目 | 水带（25米）配接头 | 与潜水泵配套使用 |  | 根 | 8 | 250 | 2000 |  |  |  |
| 42 | 三固项目 | 水泵电缆线**(与水泵连接好)** | 2.5\*（3+1）mm2 ，与潜水泵配套使用 |  | 米 | 60 | 16.67 | 1000 |  |  |  |
| 43 | 三固项目 | 带漏电保护接线盘（三相） |  |  | 套 | 2 | 1000 | 2000 |  |  |  |
| 44 | 三固项目 | 警示灯 | 爆闪交通警示灯带支架 |  | 个 | 3 | 333.33 | 1000 |  |  |  |
| 45 | 三固项目 | 便携式应急照明灯箱 | 充电式 LED光源 1灯（广州剑火） |  | 台 | 3 | 2500 | 7500 |  |  |  |
| 46 | 三固项目 | 移动式消防泡沫推车 | 200L （6%抗溶性水成膜） |  | 台 | 4 | 6000 | 24000 |  |  |  |
| 47 | 三固项目 | 深井泵 | 75QJD1.5-30/10-0.25，泵外径75mm，适用最小扬程25m |  | 台 | 1 | 2000 | 2000 |  |  |  |
| 48 | 三固项目 | 静电接地报警器 | 防爆，双夹；声光报警；两端线长各不低于5米； 移动式；锂电池； |  | 台 | 6 | 500 | 3000 |  |  |  |
| 49 | 三固项目 | 便携式轴流通风机 | 阿斯卡利（ASCARI），SHT-4.0A风机400mm 0.9KW 流量4054-5013m³/H，配10米风管 |  | 台 | 1 | 3065 | 3065 |  |  |  |
| 50 | 三固项目 | 防爆电缆盘 | 380VAC 32A航空插头防爆移动卷线盘4\*4mm2 50米电缆 |  | 台 | 2 | 1000 | 2000 |  |  |  |
| 51 | 三固项目 | 反光背心 | 有“临江环境”字样 |  | 件 | 50 | 40 | 2000 |  |  |  |
| 52 | 应急部 | 分体式雨衣 |  | 雨航FT816 | 套 | 5 | 50 | 250 |  |  |  |
| 53 | 应急部 | 高筒雨靴 |  | 回力 | 双 | 5 | 65 | 325 |  |  | 42码3双、43码2双 |
| 54 | 合计 |  |  |  |  |  |  | 170000 |  |  |  |

相关要求：

本项目报价为一次性报价，包含全部运输费、卸货费、税费等一切费用，**发票必须为增值税专用发票**。

报价单位名称（公章）：

2021年 月 日

附件四

**服务质量保证承诺函**

杭州临江环境能源有限公司：

我公司 （报价单位名称） 自愿参加杭州临江环境能源有限公司2021年临江公司消防应急及防汛物资采购询价采购，并作如下承诺：

1.我公司所供产品均为原厂生产或正规销售渠道进货。如采购人需要，可以提供原生产厂家到我公司的完整供应链销售凭证。

2.我公司所供产品如果存在以次充好、陈货杂货、虚假生产日期、逾期供货等情况，愿意承担一切法律责任。

3.我公司所供产品如果存在任何外包装或内物破损、产品过期等情况，承诺24小时内提供替换产品。

4.我公司保证提供采购人要求的全部产品，若提供的产品和采购人要求的不一致，我公司保证于3日内提供生产厂家证明及市场调查证明，说明所提供货物优于采购人要求。若采购人不同意，则我公司愿意承担相关违约责任。

5.我公司对提供的产品进行质量保证，若因我公司产品质量问题，造成贵公司损失的，我公司承担相应责任。

报价单位名称（公章）：

二○二一年 月 日

附件五

**承诺书**

杭州临江环境能源有限公司：

因我公司自身原因不能参加贵公司组织的询价现场报价评审活动，报价单采用邮寄方式送达贵公司。我公司充分相信贵公司的询价评审结果，且我公司对任何结果都不会有异议。

特此承诺!

报价单位： 2021年 月 日

附件六

**合同基本条款**

甲方： 杭州临江环境能源有限公司

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》等法律法规及招、投标文件的要求，双方经招标、投标并协商一致，就甲方向乙方采购消防应急物资事宜达成如下条款：

一、产品名称、技术指标、单价、数量、总价：（金额单位:元，税率为 %）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 品牌/厂家  **（必填）** | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 1 | ABC干粉灭火器 | 4公斤 | 要求上海或浙江区域的产品 | 瓶 | 150 |  |  |  |
| 2 | 干粉灭火器箱 | 4公斤 |  | 只 | 40 |  |  |  |
| 3 | ABC干粉灭火推车 | 35公斤 |  | 只 | 5 |  |  |  |
| 4 | ABC干粉灭火推车套 | 35公斤 |  | 只 | 100 |  |  |  |
| 5 | 二氧化碳灭火器 | 5Kg |  | 瓶 | 32 |  |  |  |
| 6 | 二氧化碳灭火器箱 | 可装2瓶 |  | 只 | 16 |  |  |  |
| 7 | 消防主机反卷打印纸 | 57\*30 |  | 卷 | 100 |  |  |  |
| 8 | 微型消防站消防柜 |  |  | 只 | 3 |  |  |  |
| 9 | 烟雾弹 | 3分钟，橘色烟雾 |  | 个 | 44 |  |  |  |
| 10 | 防火毯 | 石棉被，1.5\*1.5米（双层） |  | 个 | 20 |  |  |  |
| 11 | 安全警示带 | 长100m、宽5cm、厚0.2mm 红白相间色或黄白相间色都可以 |  | 盒 | 25 |  |  |  |
| 12 | 消防斧 | 普通木柄斧，柄长92cm，斧口宽10cm左右 |  | 把 | 10 |  |  |  |
| 13 | 消防铲 | 柄长1m左右，铲宽22.5cm左右 |  | 把 | 20 |  |  |  |
| 14 | 消防沙箱 | （80\*60\*40） |  | 只 | 20 |  |  |  |
| 15 | 消防水带 加接口 | 10-65-20 |  | 卷 | 20 |  |  |  |
| 16 | 消防水枪头 | 65 内扣式 |  | 只 | 20 |  |  |  |
| 17 | 破窗锤 | 羊角锤，用于破钢化玻璃或消火栓箱玻璃。 |  | 只 | 20 |  |  |  |
| 18 | 消防战斗服五件套（头盔、腰带、手套、胶靴、单服） | 02式 |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 19 | 消防训练服五件套（头盔、腰带、手套、胶靴、单服） | 02式 |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 20 | 蛭石 |  |  | 吨 | 1 |  |  |  |
| 21 | 急救担架 | 简易折叠担架、承重不少于300斤 |  | 个 | 3 |  |  |  |
| 22 | 喊话器 |  |  | 只 | 5 |  |  |  |
| 23 | 轻型安全绳 | 16米 30mm钢丝芯 |  | 根 | 30 |  |  |  |
| 24 | 灭火毯 | 1.5\*1.5 m2 |  | 块 | 25 |  |  |  |
| 25 | 风向标 |  |  | 个 | 20 |  |  |  |
| 26 | 消防多功能喷头 | KD65 口径 |  | 个 | 10 |  |  |  |
| 27 | 机动车排气火花熄火器 | 120 |  | 个 | 20 |  |  |  |
| 28 | 机动车排气火花熄火器 | 100 |  | 个 | 20 |  |  |  |
| 29 | 普通链条锁或钢丝锁 | 无特殊要求 |  | 把 | 5 |  |  |  |
| 30 | 普通铁锁或铜锁 | 50cm宽 |  | 把 | 20 |  |  |  |
| 31 | 救生圈 | 2.5Kg聚乙烯塑料 |  | 只 | 45 |  |  |  |
| 32 | 防水卡套 | 可放10\*15cm纸片 |  | 个 | 1000 |  |  |  |
| 33 | 玻璃钢管式绝缘伸缩围栏 | 红白或黄黑，1.2\*3m |  | 个 | 12 |  |  |  |
| 34 | 橡胶路锥 | 无特殊要求（62cm高） |  | 个 | 100 |  |  |  |
| 35 | 塑料连接杆 | 2米，可伸缩，红白 |  | 根 | 50 |  |  |  |
| 36 | 应急探照灯 | 2000W 20小时续航 |  | 个 | 5 |  |  |  |
| 37 | 应急头灯 | 无特殊要求 |  | 个 | 5 |  |  |  |
| 38 | 标准气体（LEL\H2S\CO\O2）需带减压阀 | 四合一（氧21%、一氧化碳100ppm、硫化氢25ppm、LEL10%） |  | 瓶 | 2 |  |  |  |
| 39 | 速差器防坠器 | 称重200Kg 安全绳长15米（品牌无特殊要求） |  | 件 | 4 |  |  |  |
| 40 | 潜污泵 | 65QW-37-13-3，30立方一小时，10米扬程， |  | 台 | 3 |  |  |  |
| 41 | 水带（25米）配接头 | 与潜水泵配套使用 |  | 根 | 8 |  |  |  |
| 42 | 水泵电缆线(与水泵连接好) | 2.5\*（3+1）mm2 ，与潜水泵配套使用 |  | 米 | 60 |  |  |  |
| 43 | 带漏电保护接线盘（三相） |  |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 44 | 警示灯 | 爆闪交通警示灯带支架 |  | 个 | 3 |  |  |  |
| 45 | 便携式应急照明灯箱 | 充电式 LED光源 1灯（广州剑火） |  | 台 | 3 |  |  |  |
| 46 | 移动式消防泡沫推车 | 200L （6%抗溶性水成膜） |  | 台 | 4 |  |  |  |
| 47 | 深井泵 | 75QJD1.5-30/10-0.25，泵外径75mm，适用最小扬程25m |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 48 | 静电接地报警器 | 防爆，双夹；声光报警；两端线长各不低于5米； 移动式；锂电池； |  | 台 | 6 |  |  |  |
| 49 | 便携式轴流通风机 | 阿斯卡利（ASCARI），SHT-4.0A风机400mm 0.9KW 流量4054-5013m³/H，配10米风管 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 50 | 防爆电缆盘 | 380VAC 32A航空插头防爆移动卷线盘4\*4mm2 50米电缆 |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 51 | 反光背心 | 有“临江环境”字样 |  | 件 | 50 |  |  |  |
| 52 | 分体式雨衣 |  | 雨航FT816 | 套 | 5 |  |  |  |
| 53 | 高筒雨靴 |  | 回力 | 双 | 5 |  |  | 42码3双、43码2双 |
| 54 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

1、合同单价系指乙方在甲方指定地点的交货价（包括货款、运输费、装卸费、安装费、税费等相关费用）。

2、本合同有效期自签订之日起1年。乙方承诺在合同有效期内，单价不变，甲方可根据实际生产计划，按照合同价格，调整采购数量，最终按实际供货数量结算。

二、质量保证。

1、乙方保证所供货物须符合甲方招标文件所规定的《招标内容及项目要求》，每批次货到现场后由甲乙双方代表共同对该批次货物取样，进行质量检测。乙方如对检测结果有异议，可委托第三方检测机构对原先封存样品进行质量检测，检测费用由乙方承担，检测结果作为双方最终结算依据，不得再有异议。此外，委托第三方检测的样品必须以双方共同取样封存的样品为准，任何单方面的取样送检不作为货物质量鉴定的依据。

2、货物在交货过程中，发生意外事故和故障损失，如撞、刮、裂、损、折、泄漏、环境污染等事故均由乙方承担责任。

3、如乙方所供货物与合同要求不符，甲方有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

三、履约保证金。

本合同签订的同时，乙方应向甲方缴纳 元（约合同总价的5%）作为履约保证金。待合同履行完毕后一月内，乙方售后服务良好，无质量和服务问题，甲方原额无息退还履约保证金。

四、交货数量、时间、地点及验收。

1、根据甲方生产计划，确定送货数量要求，分批次送货，乙方负责在接到甲方电话或书面通知后7个工作日内完成每批次供货。乙方须提供该批次货物出厂检验合格报告，并配合甲方做好每批次货物的到货数量验收工作**。**

2、乙方将货物运达甲方指定交货地点后,双方指定人员现场确认送货数量，并由双方在《采购量确认单》上签字确认。

五、付款方式

乙方提供经双方确认的送货清单及13%增值税专用发票，甲方次月收到乙方准确清单和发票后，于当月内完成货款支付。

六、售后服务

1.乙方必须满足甲方售后服务要求。如产品使用过程发生问题，乙方须在接到甲方通知后24小时内做出书面答复并提供解决方案。若需要派遣技术人员，则应在接到甲方通知后48小时内派人员到达现场进行免费指导解决问题。

2.采购人不再对任何售后服务进行付费。乙方的派遣人员产生的一切费用由乙方承担。

七、争议的解决。

1、合同有效期内甲、乙双方均不得随意变更或解除合同。合同若有未尽事宜，需经双方共同协商，订立补充协议，补充协议与本合同有同等法律效力。

2、在履行本合同过程中如发生纠纷,甲、乙双方应及时协商解决，如协商不成，双方均有权向甲方住所地法院诉讼解决。

八、合同的生效和终止。

1、本合同经甲、乙双方法定代表人或其委托人签字盖章后生效。招标文件、投标文件及招标过程中有关澄清文件、承诺书等均为本合同的组成部分，与本合同具有同等效力。

2、本合同在签订满一年后，合同自动终止。

3、本合同一式捌份，甲方、乙方各执肆份。