**报 价 一 览 表**

杭州临江环境能源有限公司：

我公司 根据贵单位询价要求，参加 2022年杭州三固事业部焚烧B线改造采购 项目询价,本次询价限价为4.5865万元，报价如下（合计： 元，税率为 %）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物资名称 | 品牌 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 1 | 316L不锈钢板 | / | 6mm\*1200mm\*2000mm | 块 | 6 |  |  | 急冷塔临时检修孔安装 |
| 2 | 不锈钢焊条A022-E316L | / | φ3.2 | 包 | 5 |  |  | 急冷塔临时检修孔安装 |
| 3 | 不锈钢焊条A022-E316L | / | φ2.5 | 包 | 5 |  |  | 急冷塔临时检修孔安装 |
| 4 | 316L不锈钢管 | / | DN25\*3.5mm\*6m | 根 | 15 |  |  | 窑头二燃室废液管改造 |
| 5 | 316L不锈钢弯头 | / | 壁厚3.5mm | 个 | 20 |  |  | 窑头二燃室废液管改造 |
| 6 | 316L不锈钢三通 | / | 壁厚3.5mm | 个 | 10 |  |  | 窑头二燃室废液管改造 |
| 7 | 316L不锈钢法兰 | / | DN25 | 片 | 10 |  |  | 窑头二燃室废液管改造 |
| 8 | 不锈钢球阀  | / | Q41F-16P DN25 RF304/304/304/聚四氟乙烯 | 个 | 10 |  |  | 窑头二燃室废液管改造 |
| 9 | Q235钢板 | / | 1000\*2000\*14mm | 块 | 1 |  |  | 溜槽腐蚀修补 |
| 10 | 2205不锈钢板 | / | 1000\*1000\*4mm | 块 | 1 |  |  | 溜槽腐蚀修补 |
| 11 | 合计 |  |

1. **本项目报价为一次性报价，包含全部运输费、税费等一切费用；**
2. **报价不得超过限价，超过限价为无效报价；**
3. **发票必须为增值税专用发票。**

 报价单位名称：（公章）

授权代表签字：

授权代表联系方式：

 日期： 2022年 月 日